	Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w ramach realizacji zadania publicznego 

pod tytułem: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowodworze”




Załącznik Nr 1 do SWZ

(Numer referencyjny: ZP.271.5.2026.RF)

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO
Z NAPĘDEM 4X4 

UWAGA:

Wykonawca ma bezwzględny obowiązek złożyć niniejszy załącznik wypełniony w całości wraz z ofertą pod rygorem jej odrzucenia. 
W celu potwierdzenia zgodności oferowanego pojazdu z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić prawą stronę tabeli, wpisując w kolumnie „POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ” jednoznaczne słowo „Spełnia” lub „nie spełnia” dla każdej pozycji. Wykonawca jest również zobowiązany do obligatoryjnego wypełnienia kolumny „UWAGI” w miejscach oznaczonych jako „Podać wartość/ Podać wartości”, wpisując tam dokładne i rzeczywiste parametry techniczno-użytkowe oferowanego pojazdu. Kolumna „UWAGI” stanowi jednocześnie dedykowane i wyłączne miejsce do skonkretyzowania przez Wykonawcę wszelkich oferowanych norm, standardów, materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji. W przypadku zaoferowania jakiegokolwiek rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest bezwzględnie obowiązany wpisać w kolumnie „UWAGI” przy danej pozycji jego dokładną nazwę, markę, model, producenta lub pełny numer i nazwę normy równoważnej, co stanowi realizację obowiązku dowiedzenia równoważności na etap składania ofert zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp oraz punktem 4.6 SWZ. Samo wpisanie słowa „Spełnia” bez jednoczesnego skonkretyzowania nazwy i modelu wyrobu równoważnego w kolumnie „UWAGI” zostanie uznane przez Zamawiającego za niewykazanie równoważności i skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
	L.P.
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	UWAGI
WYPEŁNIA OFERENT


	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA  WYMAGAŃ

WYPEŁNIA OFERENT

Spełnia/nie spełnia

(wpisuje Wykonawca)

	1
	Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód
	Uwagi
	Podwozie z kabiną

	1.1.
	· Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.
· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002, z 2010 r. poz. 553 z 2018 r. poz. 984 oraz z 2022 r. poz. 2282).
· Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz. 594).

· Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 08 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej lub zgodnie z równoważnym systemem znakowania i identyfikacji operacyjnej uzgodnionym z Zamawiającym przed etapem znakowania pojazdu.
· Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka lub dokument równoważny wydany przez inną właściwą unijną jednostkę akredytowaną oceniającą zgodność, który potwierdza spełnianie tożsamych krajowych wymagań techniczno-użytkowych oraz standardów bezpieczeństwa. 
· Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia.
· Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 lub równoważne
· Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2026, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta.
	W przypadku rozwiązania równoważnego – podać markę, model, producenta/normę: ............................................................
	

	1.2.
	Samochód musi spełniać wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-2) lub równoważne
	W przypadku rozwiązania równoważnego – podać markę, model, producenta/normę: ............................................................
	

	1.3.
	Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1) lub równoważne
	W przypadku rozwiązania równoważnego – podać markę, model, producenta/normę: ............................................................
	

	2
	Podwozie z kabiną
	Uwagi
	Podwozie z kabiną

	2.1.
	Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej nie może przekroczyć 20 000 kg.
	Podać wartość

……….
	

	2.2.
	Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć:

· Kąt natarcia: min. 23º,

· Kąt zejścia: min. 23º,

· Prześwit pod osiami: min. 300 mm,

· Wysokość całkowita pojazdu: max. 3400 mm,
· Długość całkowita: max 8620 mm,
· Kąt rampowy: min. 20º.
	
	

	2.3.
	Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 7%. Nie dopuszcza się mniejszej wartości z uwagi na długotrwałe obciążenie zawieszenia.
	Podać wartość

……….
	

	2.4.
	Układ napędowy pojazdu składa się z:

· stałego napędu na wszystkie osie, 

· skrzyni redukcyjnej,

· możliwość blokady mechanizmów każdej osi,

· zwolnice w piastach,

· bieg kroczący,
· skrzynia biegów wyposażona w wymiennik ciepła,
· skrzynka rozdzielcza z dodatkowym przełożeniem terenowym i biegiem neutralnym.
	
	

	2.5.
	Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem szosowo - terenowym, na przedniej osi szerokości minimum 385, tylnej 315 mm.

	
	

	2.6.
	Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy

Minimalna moc silnika: 270 kW.
Minimalny moment obrotowy 1400 Nm.
Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6.

Skrzynia biegów zautomatyzowana min. 12 biegów do przodu, 2 biegi wsteczne i bieg pełzający. 
Ponadto pojazd wyposażony w:
· hamulce bębnowe na wszystkich osiach,
· system ABS,
· system elektronicznego i pneumatycznego sterowania centralnym modułem przygotowania i dystrybucji powietrza,
· zawieszenie w formie w resorów parabolicznych z przodu i trapezowych z tyłu.
	Podać wartości
……….
	

	2.7.
	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową wraz z fabrycznym jej odwodnieniem. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina z automatyczną regulacją poziomowania poduszek w zależności od obciążenia.
Kabina wyposażona minimum w:
· indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy,

· poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny,

· elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych z możliwością sterowania elektrycznym  
      podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy,
· lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony,

· lusterko rampowe – dojazdowe, przednie,

· lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i główne),
· informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy,

· radio z wyświetlaczem min 5”,
· mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO),
· mocowanie 4 szt. butli zapasowych do aparatów ODO,

· siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości,
· półkę z regałami na wyposażenie dla załogi, umieszczoną w centralnej części kabiny,
· wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami, 
· fabryczna klimatyzacja automatyczna z zintegrowanym ogrzewaniem niezależnym kabiny,
· fabryczny wyświetlacz podwozia na desce rozdzielczej o przekątnej min. 10”,
· tempomat,

· kamerę cofania,
· kabina zgodna z normą ECE R29 
· w kabinie kierowcy ma być zamontowany radiotelefon cyfrowy przewoźny z głośnikiem zewnętrznym posiadający alfanumeryczny wyświetlacz min. 14 znakowy, przystosowany do pracy w kanałach analogowych i cyfrowych. Radiotelefon ma być wyposażony w urządzenie GPS lub inny równoważny system i mieć aktywną licencję na jego wykorzystanie. Radiotelefon ma być podłączony do instalacji zasilania samochodu i zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem zamontowanym w miejscu łatwo dostępnym, zgodnie z zaleceniami producenta radiotelefonu, w celu wyeliminowania wpływu zakłóceń od innych urządzeń samochodu w czasie jego pracy. 

Radiotelefon musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej”, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP poz. 2019.7). 

Do radiotelefonu ma być zamontowana kompletna instalacja antenowa składająca się z:

- anteny radiowej dostrojonej do pasma częstotliwości UKF PSP,

- odpowiednio dostrojonego i skróconego kabla antenowego – radiowego,

- odpowiedniego dla zamontowanego radiotelefonu złącza antenowego – nie dopuszcza się stosowania przejściówek.

Antena ma być dostrojona do częstotliwości UKF PSP i charakteryzować się współczynnikiem fali stojącej SWR mieszczącym się w granicy 1–1,5.

Wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole odbioru radiotelefonu, w którym powinna zawierać się tabela nr 8 określona w ww. „Instrukcji”. Antena nie może być montowana na powierzchniach gumowych lub z tworzywa sztucznego. Antena ma być zamontowana na stałe. Nie dopuszcza się instalacji anteny magnetycznej. Zamontowana ma być także antena do obsługi GPS radiotelefonu lub innego równoważnego systemu.

Kabel antenowy powinien być doprowadzony do urządzenia nadawczo-odbiorczego jak najkrótszą drogą i odpowiednio skrócony. Zamontowany kabel antenowy ma być w jednym odcinku o dostosowanej do zabudowy długości. Nie dopuszcza się pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych. Kabel radiowy ma być ułożony w sposób niepowodujący ostrych załamań. Ma być zabezpieczony przed przecięciem podczas poruszania się pojazdu przez ostro zakończone części karoserii samochodu. Zamawiający podczas odbioru instalacji radiowej może dokonać pomiarów parametru SWR wykorzystując swoje urządzenia pomiarowe. Obsada kanałowa radiotelefonu ma być ustalona z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Do radiotelefonu ma być dołączony, zamontowany w łatwo dostępnym dla obsługi miejscu mikrofon z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej.

- W kabinie pojazdu przygotowane zasilanie pod ładowarki latarek i radiotelefonów zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu przez przetwornicę i mają mieć jeden wspólny przycisk włączenia i wyłączenia prądu ładowania, umiejscowiony w widocznym miejscu z kontrolką stanu pracy.
· sterowanie autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną poprzez panel z wyświetlaczem  
     LCD min. 4” z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach 
     i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, 
· wewnątrz kabiny nocne podświetlenie,
· wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką,
· zderzak przedni stalowy
· metalowa osłona z dołu silnika.
	W przypadku rozwiązania równoważnego – podać markę, model, producenta/normę: ............................................................
	

	2.8.
	Kolorystyka:

· podwozie – czarne lub grafitowe, 

· błotniki i zderzaki – białe,

· kabina, zabudowa – czerwone RAL3000 lub barwie równoważnej, z czarnym słupkiem pomiędzy przednimi drzwiami a drzwiami załogi,
· drzwi żaluzjowe w kolorze RAL7016 lub barwie równoważnej
· boczne ścianę zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe),
· oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego,
· boczne ściany zabudowy i kabiny oklejone folią typu FLUO w celu zwiększenia widoczności pojazdu,
· spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do podwozi - czarny
	W przypadku rozwiązania równoważnego – podać markę, model, producenta/normę: ............................................................
	

	2.9.
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC  do + 40º C.
	
	

	2.10.
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.
	
	

	2.11.
	Pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. 
Zbiornik AdBlue min 45 litrów. Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem zabudowy i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
	
	

	2.12.
	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy.
	
	

	2.13.
	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.) w tym dwa kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu.
	
	

	2.14.
	Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu.
	
	

	2.15
	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech wałów. Możliwość załączenia i rozłączenia przystawki krzyżowo – zarówno z kabiny, jak i z przedziału autopompy.
	
	

	3
	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza
	
	

	3.1.
	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z 

· Oświetlenia ostrzegawczego 

· Sygnalizacji dźwiękowej

· Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy

· Systemu ładowania pojazdu podczas postoju

· Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny)

· Oświetlenia zewnętrznego

· Oświetlenia wewnętrznego 
· Oświetlenia dalekosiężnego – belka z 4 reflektorami
	
	

	3.2.
	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:

· niskoprofilowa belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy wraz z osłoną 
· w tylnej części zabudowy zamontowane oświetlenie ostrzegawcze z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie

· cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych,

· sześć lamp sygnalizacyjnych niebieskich wykonanych w technologii LED, zamontowane po trzy na bok pojazdu 

· dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie na tylnej ścianie pojazdu na wysokości około 1200 mm od podłoża

· urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny. 
· wzmacniacz o mocy min. 200W wraz z głośnikiem o mocy 200W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy.

· zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowania ruchem pojazdów wykonany w technologii LED, załączanie i sterowanie trybami pracy z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i z kabiny.

· sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego.
· dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę
· zestawy sygnałów niskotonowych kompatybilnych z generatorem sygnalizacji ostrzegawczej dźwiękowej 

· całość sygnalizacji zabezpieczona przed uszkodzeniem za pomocą dedykowanych osłon wykonanych ze stali nierdzewnej
	
	

	3.3.
	Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w kabinie dostępny z poziomu kierowcy. Moc alternatora i pojemność akumulatorów min 180 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
	
	

	3.4.
	Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m
	
	

	3.5.
	Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.
	
	

	3.6.
	Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy muszą być w standardzie IP 67 oraz zamocowane nad każdą skrytką, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.
	
	

	3.7.
	Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji po obu stronach skrytki, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno 
z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.
	
	

	3.8.
	Na dachu pojazdu należy zamontować podnoszony znak wczesnego ostrzegania, przeznaczony do zabezpieczenia miejsca prowadzenia działań ratowniczych. Znak powinien umożliwiać wyświetlanie co najmniej następujących sygnałów: „kierunek w lewo” oraz „kierunek w prawo”. W górnej części znaku należy przewidzieć dwie pulsujące lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego, zapewniające bardzo dobrą widoczność z dużej odległości. Sterowanie znakiem powinno odbywać się za pomocą dedykowanego sterownika zamontowanego w kabinie pojazdu, w miejscu zapewniającym wygodną obsługę ze stanowiska dowódcy.
	
	

	4
	Zabudowa pożarnicza:
	Uwagi
	Zabudowa pożarnicza:

	4.1.
	Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy elastycznie mocowana w przedniej części do ramy głównej.
	
	

	4.2.
	Zabudowa samonośna wykonana w technologii spawanej, w całości wykonana z aluminium (szkielet) z poszyciem z tego samego materiału. Wewnętrza część zabudowy wykończona blachą aluminiową, a zewnętrzne poszycie blachą lakierowaną. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe. 
	
	

	4.3.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z blachy ryflowanej, dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). Konstrukcja dachu zabudowy oświetlona, z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi i mocowaniami na sprzęt.. 
	
	

	4.4.
	Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona 
w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień z blachy ryflowanej.
	
	

	4.5.
	Podesty robocze wzdłuż zabudowy, muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg (pod przednimi i środkowymi skrytkami), oraz min. 180 kg (pod tylnymi), wykonane z powierzchnią antypoślizgową w formie blachy ryflowanej.
Nadkole w postaci uchylanego podestu. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze. 
	
	

	4.6.
	Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków żaluzji. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. 
	
	

	4.7.
	Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. 
	
	

	4.8.
	Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, dostępny od strony kierowcy z miejscem na deskę ortopedyczną oraz w pionowy panel na sprzęt burzący. Mocowanie 2 sztuk aparatów ODO (dla dowódcy i kierowcy) zamocowane w zabudowie 
na wysuwanej szufladzie.
	
	

	4.9.
	Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu

· Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji ok. 90% szerokości skrytki) 

· Pompy szlamowej 
· Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego

Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 

Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2 lub innej motopompy o równoważnych parametrach techniczno-użytkowych, wadze oraz wymiarach zewnętrznych.
	W przypadku rozwiązania równoważnego – podać markę, model, producenta/normę: ............................................................
	

	4.10.
	Ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w mocowanie na gaśnice 

Nad przedziałem autopompy mocowanie na:
· Stojak hydrantowy - w pozycji poziomej
· Klucz hydrantowy 
	
	

	4.11.
	Zabudowa powinna posiadać zestaw plastikowych skrzynek min. 10 szt. na wyposażenie bez stałego miejsca. Wykonawca zamontuje cześć skrzynek, natomiast do niezamontowanych skrzynek dostarczy komplet uchwytów do montażu.
	
	

	4.12
	Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w miejscu  łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe.  
	
	

	4.13
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez kanały technologiczne.
	
	

	4.14
	Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	
	

	4.15
	Tylne narożniki zabezpieczone kątownikami ze stali nierdzewnej, zabezpieczające naroża zabudowy przed przetarciami podczas korzystania z linii szybkiego natarcia
	
	

	4.16
	Na tylnej ścianie zabudowy pojazdu należy przewidzieć miejsce do przewożenia co najmniej 6 stożków ostrzegawczych. Stożki powinny być mocowane w dedykowanym uchwycie wykonanym w całości ze stali nierdzewnej, zapewniającym ich stabilne zamocowanie oraz łatwy dostęp. Nie dopuszcza się wykonania elementów mocujących z tworzyw sztucznych, aluminium ani innych materiałów niż stal nierdzewna.
	
	

	5.
	Układ wodno-pianowy
	
	

	5.1.
	Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z:

· Zbiornik środków gaśniczych

· Autopompy

· Dozownik środka pianotwórczego 
· Zwijadło szybkiego natarcia

· Działko wodno-pianowe dachowe
· Działko wodno- pianowe zderzakowe

· System zraszania podwozia
	
	

	5.2.
	Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu blokowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien:
· posiadać właz rewizyjny,
· pojemność min. 5000 l (+/- 2%),
· spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa,

· posiadać zawór zrzutu wody ze zbiornika w jego dolnej części,

· umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy,

· posiadać nasady 2xDN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu  z zaworem kulowym sterowany siłownikiem elektropneumatycznym.
	
	

	5.3.
	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z jakiego wykonano zbiornik na wodę o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz:

· powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych,
· powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację,
· napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. 
	
	

	5.4.
	Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności:

· min. 3600 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa ( +/- 1% ) i głębokości ssania 1,5 m,

· min.  440 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. 

Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora. 
	Podać wartości

……….
	

	5.5.
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:

· czterech nasad tłocznych skierowanych po dwie na każdą stronę (nasady tłoczne zamontowane wewnątrz zabudowy),
· nasady 75 wyprowadzonej w przód pojazdu i działka wodno- pianowego zderzakowego
· wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia,
· działka wodno-pianowego.

· zraszaczy

Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczność ściągania pokrywy nasady. 
	
	

	5.6.
	Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% i 6%, w całym zakresie pracy autopompy.
	
	

	5.7.
	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat) lub układzie równoważnym, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5m w czasie do 20 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. Nie dopuszcza się stosowania pompy próżniowej załączanej dodatkowo ręcznie.
	W przypadku rozwiązania równoważnego – podać markę, model, producenta/normę: ............................................................
	

	5.8.
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów.
	
	

	5.9.
	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy 
i autopompę  przed zamarzaniem w temperaturze do  -25oC, działający niezależnie od pracy silnika.
	
	

	5.10.
	Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zwijadło wyposażone w silnik elektryczny pozwalające na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. Awaryjnie wyposażone w zwijanie ręczne przy pomocy korby. 
	
	

	5.11.
	Działko wodno-pianowe DWP 16/24/32 lub działko równoważne o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia z zasięgiem maksymalnym min. 65 m., umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający ręczny lub rozwiązanie równoważne. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75o. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska kabiny oraz przedziału autopompy. Działko wykonane ze stali nierdzewnej.
	W przypadku rozwiązania równoważnego – podać markę, model, producenta/normę: ............................................................
	

	5.12.
	Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy:

· min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu;

· min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu;

System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy.
	
	

	5.13.
	Pojazd należy wyposażyć w zderzakowe działko wodno-pianowe o wydajności nominalnej nie mniejszej niż 800 l/min, przystosowane do podawania wody oraz piany. Działko powinno umożliwiać płynną regulację rodzaju strumienia wody w zakresie od strumienia zwartego do rozproszonego oraz regulację kierunku podawania środka gaśniczego. Sterowanie wszystkimi funkcjami działka, w tym jego uruchamianiem, zmianą kierunku pracy oraz regulacją rodzaju strumienia, powinno odbywać się z kabiny kierowcy. Działko powinno być zintegrowane z układem wodno-pianowym pojazdu. Wymaga się, aby po zakończeniu pracy działko automatycznie składało się do pozycji transportowej, zapewniając zachowanie dopuszczalnych gabarytów pojazdu oraz eliminując konieczność ręcznego ustawiania przed rozpoczęciem jazdy.
	
	

	5.14.
	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

· panel sterujący LCD o przekątnej min. 7”, zgodny z normą IP 67 zawierający m.in.: 
- wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, 

- miernik prędkości obrotowej autopompy,
- wskaźnik ciśnienia tłoczenia,
- wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki, załączonej przystawki,  
   rezerwy paliwa, 

- otwarcie zaworu głównego

- sterowanie automatyką zaworu hydrantowego

- START/STOP silnika

- ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ przystawkę (bez konieczności jej załączania z poziomu kabiny)

- obroty minimalne

- regulacja obrotów autopompy

- licznik motogodzin (nie dopuszcza się wskazania czasu pracy wyrażonego w godzinach i minutach)

- sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia

- sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną 

· manowakuometr,
· manometr niskiego ciśnienia,
· manometr wysokiego ciśnienia,
· manometr linii napełniania hydrantowego,
W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.
	
	

	6.
	Wyposażenie dodatkowe
	
	

	6.1.
	Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk, kompozytowa osłona wyciągarki. Dodatkowo oświetlenie wyciągarki oraz uchwyt na zaczep linowy.
	
	

	6.2.
	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami halogenowymi lub LED o łącznej mocy strumienia świetlnego min. 35 000 lumenów. Wysokość min. 5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcję automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania.
	
	


	6.3
	Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie zgodnie z specyfikacją Zamawiającego 
w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających. Wykonawca dokona montażu sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego, m.in. zestaw latarek z ładowarkami, radiotelefony z ładowarkami, zestaw hydraulicznych, agregaty, motopompa pływający, motopompa szlamowa, pilarki i piły z osprzętem (kanistry na paliwo i olej), armatura wodno-pianowa, podręczny sprzęt burzący.
	
	

	7.
	Inne
	
	

	7.1.
	Minimalny okres gwarancji i rękojmi na zabudowę pożarniczą: 24 miesiące (bez limitu kilometrów i motogodzin).
Minimalny okres gwarancji i rękojmi na podwozie samochodu: 24 miesiące (bez limitu kilometrów i motogodzin).
Minimalny okres gwarancji na sprzęt specjalistyczny i wyposażenie zamontowane w pojeździe: zgodnie z warunkami producenta dla danego sprzętu, nie mniej niż 12 miesięcy. 
Zamawiającemu na ww. sprzęt przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z Kodeksu cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego montażu sprzętu, urządzeń i wyposażenia pożarniczego w pojeździe, na nim lub wewnątrz zabudowy pożarniczej, co nie powoduje utraty, ograniczenia ani zawieszenia uprawnień z tytułu gwarancji oraz rękojmi na cały pojazd, podwozie oraz zabudowę pożarniczą. 
	
	

	7.2.
	Minimum jeden punkt serwisowy zabudowy pożarniczej 
	
	

	7.3.
	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia 
	
	

	7.4.
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,

2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.
	
	

	7.5.
	Pojazd w dniu odbioru będzie zatankowany do pełna z uwzględnieniem podwozia i autopompy, bez środka pianotwórczego (ilość środka pianotwórczego wystarczająca do przeprowadzenia czynności odbiorowych).
	
	

	7.6.
	Po pozytywnym odbiorze faktycznym Wykonawca zapewni możliwość pozostawienia pojazdu w depozycie na czas potrzebny na rejestrację pojazdu. Wszelkie koszty postoju pojazdu w depozycie pokrywa Wykonawca.
	
	

	7.7.
	Na pojeździe należy umieścić naklejki samoprzylepne informujące o źródle finansowania, odporne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.
	
	


…………………………………………

Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą dokument ten musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (w tym Pełnomocnika).
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