Załącznik Nr 1.3 do SWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

(Numer referencyjny: **ZP.271.10.2025.RF**)

**UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą**

# MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA

**CYSTERNY I PRZYCZEPY DO DOWOŻENIA WODY PITNEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY \*****„spełnia” lub „nie spełnia”,** |
|  | **CYSTERNA DO DOWOŻENIA WODY PITNEJ**  |  |
| **1.** | Podwozie jednoosiowe |  |
| **2.** | Atest PZH |  |
| **3.** | Zbiornik stalowy cynkowany ogniowo o pojemności min. 3000 l |  |
| **4.** | Górny właz Ø min. 400mm zalewowy oraz króciec zalewowy |  |
| **5.** | Dolny kran spustowy z zaworem kulowym, belka z 4-zaworami czerpalnymi  |  |
| **6.** | Błotniki |  |
| **7.** | Zaczep ciągnikowy |  |
| **8.** | Mechanicznie regulowana stopka podporowa |  |
| **9.** | Instalacja elektryczna 12V ze złączem. |  |
| **10.** | Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego. |  |
| **11.** | Hamulec zasadniczy – układ dwu obwodowy, pneumatyczny. |  |
| **12.** | Hamulec ręczny postojowy. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY \*** |
| **13.** | Piktogram z oznaczeniem „WODA DO PICIA” lub „WODA PITNA” |  |
| **14.** | Świadectwo homologacji  |  |
| **15.** | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania  |  |
|  | **PRZYCZEPA DO DOWOŻENIA WODY PITNEJ** |  |
| **1.** | Przyczepa samochodowa jednoosiowa |  |
| **2.** | DMC:min.1300 kg |  |
| **3.** | Ładowność według homologacji: min. 1000 kg |  |
| **4.** | Koło podporowe  |  |
| **5.** | Uchylne burty: Tył + przód / boki zdejmowane |  |
| **6.** | Instalacja 12V, Wtyczka: 13 Pin. |  |
| **7.** | Mocowanie kontenera-mausera na wodę pitną |  |
| **8.** | Świadectwo homologacji  |  |
| **9.** | Kontener-mauzer z tworzywa sztucznego, pojemność 1000l na wodę pitną, na palecie plastikowej |  |
| **10.** | Ocynkowana rama-oplot kontenera |  |
| **11.** | Wlew z pokrywą oraz zawór czerpalny |  |
| **12.** | Atest PZH |  |
| **13.** | Piktogram z oznaczeniem „WODA DO PICIA” lub „WODA PITNA” |  |
| **14.** | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania  |  |

Uwaga !

-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa **„spełnia”** lub **„nie spełnia**”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno – użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa *„nie spełnia”* lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

**\*** -**Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia**